**ПРАЙС-ЛИСТ на кирпич керамический и клинкер**

действует с 01.03.2016 г,

на территории Москвы и Московской области

**КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ И РЯДОВОЙ ГОСТ 530-2012**

| Цвет | Фактура | Формат | Упаковка,  шт в под/ в авто (1) | Цена(3)с НДС,  руб./шт /.руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белый | Гладкий, Рустик, Тростник | 0,7 НФ,  1 НФ | 660 / 9 240,  480 / 7 680 | **29,50 /** 1 475 |
| 1,4 НФ | 352 / 5 632 | **40,00 /** 1 520 |
| Пшеничный | Гладкий, Рустик, Тростник | 0,7 НФ,  1 НФ | 660 / 9 240,  480 / 7 680 | **24,00 /** 1 050 |
| 1,4 НФ | 352 / 5 632 | **32,00 /** 1 026 |
| Соломенный | Гладкий, Рустик, Тростник | 0,7 НФ,  1 НФ | 660 / 9 240,  480 / 7 680 | **18,00 /** 900 |
| 1,4 НФ | 352 / 5 632 | **24,00 /** 912 |
| Соломенный MIX | Гладкий, Рустик | 0,7 НФ,  1 НФ | 660 / 9 240,  480 / 7 680 | **18,00** / 900 |
| Красный MIX | Гладкий, Рустик | 0,7 НФ,  1 НФ | 660 / 9 240,  480 / 7 680 | **19,90 /** 995 |
| Коричневый MIX | Гладкий, Рустик | 0,7 НФ,  1 НФ | 660 / 9 240,  480 / 7 680 | **23,00 /** 1 150 |
| Светло-Серый | Гладкий, Рустик, Тростник | 1 НФ | 480 / 7 680 | **45,00 /** 2 250 |
| Серый | Гладкий, Рустик, Тростник | 1 НФ | 480 / 7 680 | **29,00 /** 1 450 |
| Красный | Гладкий, Рустик, Тростник | 1 НФ | 420 / 7 980 | **17,30\* /** 865 |
| Темно-красный | Гладкий, Рустик, Тростник | 1 НФ | 420 / 7 980 | **21,90\* /** 1 095 |
| Коричневый | Гладкий, Рустик, Тростник | 1 НФ | 420 / 7 980 | **28,30\*** / 1 415 |
| Кирпич рядовой пустотелый | | 0,7 НФ | 660 / 9 240 | **5,25 /** 350 |
| 1 НФ | 480 / 7 680 | **9,00 /** 450 |
| 1,4 НФ | 352 / 5 632 | **9,00 /** 456 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Технические характеристики** | | | |
| Марка | | М150, М175 | |
| Морозостойкость | | F50, F75, F100 | |
| Водопоглощение, % | | 6-9 | |
| Формат | Размеры, мм | Вес, кг./шт. | Расход на м2 кладки, шт. |
| 0,7 НФ (Евро) | 250х85х65 | 1,8-2,0 | 50 |
| 1 НФ | 250х120х65 | 2,4-2,6 | 50 |
| 1,4 НФ | 250х120х88 | 3,3-3,5 | 38 |

**КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ГОСТ 530-2012**

| Цвет | Фактура | Упаковка,  шт в под/ в авто | Цена(3)с НДС,  руб./шт /.руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Соломенный | Гладкий, рустик | 360 / 5 400 | **45,00 /** 2 250 |
| Красный | Гладкий | 240 / 4 800 | **49,80\* /** 2 490 |
| Красный угловой (R-60) | Гладкий | 256 / 5 120 | **52,90\* /** 2 645 |
| Коричневый | Гладкий | 240 / 4 800 | **62,60\* /** 3 130 |
| Коричневый угловой (R-60) | Гладкий | 256 / 5 120 | **60,60\* /** 3 030 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Технические характеристики** | | | | | Марка | | М300, М500 | | | Морозостойкость | | F100 | | | Водопоглощение, % | | 6-8 | | | Формат | Размеры, мм | Вес, кг./шт. | Расход на м2 кладки, шт. | | 1 НФ | 250х120х65 | 3,5 | 50 | | 4,2-4,3 | |
| **КЛИНКЕР ФАСАДНЫЙ 0,7 НФ (Евро формат) ГОСТ 530-2012** |

| Цвет | Фактура | Упаковка,  шт. в под. / в авто | Цена(3)с НДС,  руб./шт /.руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Белоснежный «Неаполь» | Гладкий, Береста, Тростник | 480 / 8 160 | **42,00** / 2 100 |
| Белый «Венеция» | Гладкий, Береста, Тростник | 480 / 8 160 | **40,60\*** / 2 030 |
| Соломенный «Барселона» | Гладкий, Тростник, Береста | 480 / 8 160 | **43,30\*** / 2 165 |
| Кремовый «Марсель» | Гладкий, Береста, Тростник | 480 / 8 160 | **33,50\*** / 1 675 |
| Красный «Лондон» | Гладкий, Береста, Тростник | 480 / 8 160 | **27,30\*** / 1 390 |
| Темно-красный «Эдинбург» | Гладкий, Береста, Тростник | 480 / 8 160 | **29,10\*** / 1 455 |
| Береста с песком | 480 / 8 160 | **30,90\*** / 1 545 |
| Коричневый «Мюнхен» | Гладкий, Береста, Тростник | 480 / 8 160 | **32,60\*** / 1 630 |
| Береста с песком | 480 / 8 160 | **34,40\*** / 1 720 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Технические характеристики** | | | |
| Марка | | М300 | |
| Морозостойкость | | F100 | |
| Водопоглощение, % | | < 6 | |
| Формат | Размеры, мм | Вес, кг./шт. | Расход на м2 кладки, шт. |
| 0,7 НФ | 250х85х65 | 2,3-2,6 | 50 |

|  |
| --- |
| **КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ 0,51 НФ СТО 5741-051-03984362-2013**  **ГОСТ 32311-2012** |

| Цвет | Упаковка,  шт в под/ в авто | Цена(3)с НДС,  руб./шт /.руб./м2 |
| --- | --- | --- |
| Белый «Венеция» | 540 / 8 640 | **38,60\*/** 1 930 |
| Соломенный «Барселона» | 540 / 8 640 | **41,20\*/** 2 060 |
| Кремовый «Париж» | 540 / 8 640 | **35,90\*/** 1795 |
| Красный «Лондон» | 540 / 8 640 | **23,50\*/** 1 175 |
| Темно-красный «Эдинбург» | 540 / 8 640 | **28,00\*/** 1 400 |
| Коричневый «Мюнхен» | 540 / 8 640 | **32,80\*/** 1 620 |
| Темно-красный флэшинг «Глазго» | 540 / 8 640 | **29,70\*/** 1 485 |
| Серый «Стокгольм» | 540 / 8 640 | **44,20\*/** 2 210 |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Технические характеристики** | | | |
| Марка | | 8 Мпа | |
| Морозостойкость | | F300 | |
| Водопоглощение, % | | < 2,5 | |
| Формат | Размеры, мм | Вес, кг./шт. | Расход на м2 кладки, шт. |
| 0,51 НФ | 200х100х50 | 2,2-2,4 | 50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **КИРПИЧ И КАМНИ ПОРИЗОВАННЫЕ ГОСТ 530-2012** | |  |  |  |

| Формат | Размеры, мм | Вес, кг/шт. | Упаковка,  шт в под/ в авто (1) | Цена(3)с НДС,  руб./шт /.руб./м2 | Расход на м2 кладки, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирпич 1НФ М-150 | 250х120х65 | 2,0-2,1 | 540 / 9 720 | **12,10\***/ 605 | 50 |
| Камень 2,1 НФ М-150 | 250х120х140 | 3,8-4,0 | 280 / 5 600 | **18,20\***/ 473 | 25 |
| Камень 4,5 НФ М-150 | 250х250х140 | 7,4 | 120 / 2 760 | **37,40\***/ 972 | 25 |
| Камень 4,58 НФ М-100 | 510\*80\*219 | 11,0 | 96 / 1 920 | **45,70\***/ 366 | 8 |
| Камень 6,9 НФ М-100 | 520\*120\*219 | 13,5 | 48 / 1 248 | **66,30\***/ 530 | 8 |
| Камень 10,7 НФ М-100 | 380х250х219 | 17,0 | 60 / 1 140 | **89,00\***/ 1 513 | 17 |
| Камень 11,2 НФ М-100 | 398х250х219 | 17,7 | 60 / 1 080 | **93,00\***/ 1 023 | 10 |
| Камень 12,35 НФ М-100 | 440х250х219 | 17,5 | 40 / 1 040 | **99,00\***/ 1 685 | 17 |
| Камень 14,3 НФ М-100 | 510х250х219 | 23,0 | 48 / 864 | **118,00\***/ 2 193 | 17 |

|  |
| --- |
| **КИРПИЧ РЯДОВОЙ ГОСТ 530-2012** |

| Наименование | Марка прочности | Размер, мм | Вес, кг/шт. | Упаковка,  шт в под/ в авто | Цена(3)с НДС,  руб./шт /.руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирпич рядовой пустотелый | М150, М175 | 250х120х65 | 2,50 | 420 / 7 980 | **14,30\*/** 715 |
| Кирпич рядовой полнотелый | М150 | 250х120х65 | 4,1 | 240 / 4 800 | **22,00\* /** 1 100 |
| Кирпич рядовой полнотелый | М250 | 250х120х65 | 4,1 | 240 / 4 800 | **22,90\*/** 1 145 |
| Кирпич рядовой полнотелый с (пустотность до 13%) | М150 | 250х120х65 | 3,8 | 300 / 5700 | **20,00\*/** 1 000 |

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Норма загрузки 20 тн./ автомобиль, при отгрузке со склада в г. Павловский Посад. Отгрузка кирпича осуществляется кратно одному поддону.
2. В стоимость кирпича включено: НДС (18%), стоимость поддонов и упаковки.
3. Стоимость кирпича указана на условиях самовывоза со склада в г. Павловский Посад.
4. \* продукция производится в г. Санкт-Петербург. Цена указана с учетом доставки в пределах Зоны А, при полной загрузке автомобиля из расчета 22 тн/автомобиль.
5. Допустимо отличие поставляемого товара по цвету от представленных образцов.